Plastform 02/2021
PRILOG IV.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Broj nabave: 02/2021

NAZIV NABAVE: Nabava predekspandera

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.
Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“  i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	1.
	PREDEKSPANDER

	1.1
	Radni tlak max. 0,5 bar
	
	

	1.2
	Kapacitet (EPS) prema kvaliteti sirovine (min.):

	1.2.1
	12 g/l = 500 - 900 kg/h
	
	

	1.2.2
	15 g/l = 600-1100 kg/h
	
	

	1.2.3
	18 g/l = 800-1350 kg/h
	
	

	1.2.4
	25 g/l =1000-1500 kg/h
	
	

	1.2.5
	32g/l =1150-1600 kg/h
	
	

	1.3
	Upotrebljiva zapremnina komore min. 1,3 m³
	
	

	1.4
	Transport sirovina vijčanim transporterom bez lijevka za sirovine
	
	

	1.5
	Elektronički sustav vaganja
	
	

	1.6
	Automatski sustav mjerenja i regulacije (DWS)
	
	

	1.7
	PHD sustav za gustoće veće od 25g/l
	
	

	1.8
	Grijač za fluidbed
	
	

	1.9
	Regulator temperature
	
	

	1.10
	Spremnik za sirovinu – min. 2m3
	
	

	1.11
	Edukacija za 3 zaposlenika na lokaciji Naručitelja u trajanju od 4 dana po 8 radnih sati
	
	

	1.12
	Jamstvo za ispravnost prodane stvari u trajanju od minimalno 12 mjeseci
	
	

	
	PROIZVOĐAČ I MODEL:
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