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Evidencijski broj nabave: Nabava br. 3.
Prilog 4. – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NAZIV PROJEKTA: "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju" Referentni broj: KK.11.1.1.01.0426

Predmet nabave:  CNC TOKARILICA S DODATNO POGONJENOM OSI
Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu Tražene specifikacije. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu Tražene specifikacije. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđenog rješenja (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene usluge, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene usluge mogu biti odbačene.
Stupac „Napomene“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena usluga mora zadovoljavati.
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1. Stroj CNC tokarilice

	[bookmark: _Hlk46739228][bookmark: _Hlk45710705][bookmark: _Hlk11682734][bookmark: _Hlk45532926][bookmark: _Hlk66447280]
· [bookmark: _Hlk68687118]Promjer tokarenja je 340 mm ili više
· Duljina tokarenja 1020 mm ili više
· Hod po x-osi 235 mm ili više
· Hod po z-osi 1074 mm ili više 
· [bookmark: _GoBack]Hod po Y-osi 100 (+50/-50) mm ili više
· Dimenzije stroja max 3600 x 2600 x 2500 mm bez priključnih uređaja  
· Težina stroja minimalno 8500 kg
· Udaljenost prednje strane stroja (mjesto operatera) od osi glavnog vretena max 400 mm
	
	    

	
2. Glavno vreteno

	
· Oblik glavnog vretena: Konus po standardu JIS A2-8 ili veći
· Promjer prednjeg ležaja min D120 mm
· Motor glavnog vretena  minimalno 22/15 kW ili više (20 min. opterećenje) 
· Moment 
· Kratkotrajno 412 Nm ili više
· Dugotrajno 281 Nm ili više 
· Broj okretaja 3800  rpm ili više 
· Prolaz kroz vreteno 80 mm ili više 
· Prolaz šipke 65 mm ili više 
· Kontrola C-osi 360/0,001 ili preciznije
· Motor glavnog vretena integriran u glavno vreteno
	
	  

	
3. Pogonjeni alat

	
· Snaga pogonjenog alata 5.5/3.7 kW ili više (2 min/cont.) 
· Moment pogonjenog alata
· Kratkotrajno 31.3 Nm ili više
· Dugotrajno 20.9 Nm ili više 
· Broj okretaja pogonjenog alata 6000 rpm ili više 

· Revolver alata BMT60 
· Rotacija revolvera – 0,18 s/ po alatnom mjestu
· Broj alatnih mjesta u revolveru 12 ili više
· Broj alatnih mjesta za pogonjene alate u revolveru 12 ili više 
· Transporter strugotine 
· Box (lijevane vodilice)
· Termostabilna konstrukcija stroja
· Uređaj za mjerenje alata sa automatskim memoriranjem
· Sustav za dijaloško programiranje na stroju
· 10“ ili više hidraulična stezna glava,  povlačna cijev, hidraulični cilindar, 1 set mekih i 1 set tvrdih steznih čeljusti – glavno vreteno
· Brzi hodovi po osima minimalno X: 25, Z: 30, Y: 10  m/min

	
	   



U   , ___/___/2022.		      
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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