

PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naziv nabave: 
Automatizirani skladišni uređaj
Evidencijski broj nabave: 
OLEUM FLEX   OLEUM 1/2022 

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.








	Redni broj

	Zahtjevane tehničke specifikacije

	
Ponuđene tehničke specifikacije


	
Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju


	

	Automatizirani skladišni uređaj x 1kom

Ugradnja automatiziranog vertikalnog skladišnog uređaja za skladištenje robe koji radi po principu „roba k čovjeku“.
Uređaj je namijenjeni za skladištenje ne-paletizirane robe, tj. kutija sa metalnim dijelovima.
Atmosferski uvjeti u prostoru gdje će uređaj biti smješten su sljedeći:
· Temperatura		+ 5 do + 50 °C
· Relativna vlažnost		do 90 %

	A. 
	Upisati ime proizvođača 
	
	

	B. 
	Upisati model i tip 
	
	

	C. 
	Zemlja porijekla:

	
	

	1
	Izvedba : VERTIKALNO 
	
	

	2
	Tip skladišne jedinice za : 
Kutije ( komadna roba)
	
	

	3
	Visina uređaja: 
[bookmark: _GoBack]5.800 mm – 6. 000 mm
	
	

	4
	Širina uređaja:
3.950 mm – 4.000 mm
	
	

	5
	Dubina uređaja:
2. 900 mm – 3.100 mm
	
	

	6
	Smještaj robe : Na izvlačne police


	
	

	7
	Moguće visina robe na policama : 
90 mm, 150 mm, 240mm
	
	

	8
	Opterećenje polica robom od 400 kg do max. 510kg
	
	

	9
	Širina polica: 3500 mm +/- 5%
	
	

	10
	Dubina police: 830 mm +/- 5%
	
	

	11
	Radni otvori: u prizemlju
	
	

	12
	Osvjetljenje radnog otvora
	
	

	13
	Vrata na radnom otvoru 
	
	

	14
	Upravljački software za uređaj
	
	

	14.1
	Upravljanje uređaja preko instaliranog sučelja uključujući dodirni ekran, opcija za tipkovnicu, miš
	
	

	15
	Vanjske obloge na : Prednja, stražnja i bočne strane
	
	

	16
	Mjerenje visine tereta sa optičkim uređajem za očitanje
	
	

	17
	Sa optičkom zaštitom radnog otvora radi sigurnosti osoblja
	
	

	18
	Zaštita dizala sa fotoćelijama
	
	

	19
	STOP dugme za trenutno zaustavljanje u izvanrednim situacijama
	
	

	20
	Broj polica u uređaju za robu 90 mm visine Minimalno 4 kom
	
	

	21
	Broj polica u uređaju za robu 150 mm visine Minimalno 44 kom
	
	

	22
	Broj polica u uređaju za robu 240 mm visine Minimalno 2 kom
	
	

	

23
	Najduže vrijeme dohvata police :
Max 60 sec
	
	

	24
	Korisna neto težina uskladištene robe:
Min 20.000 kg do Max 26.000 kg
	
	

	25
	Opcija tehničke podrške 
	
	

	26
	Maksimalna instalirana snaga do 10KVA
	
	

	Primopredajna dokumentacija mora sadržavati :


	· 
	Uputstvo za rukovanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
Uputstvo za održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
CE certifikat
Izjava o jamstvu ili jamstveni list
Izjava o sukladnosti proizvoda koji odgovaraju direktivama EU-a:
-2006/42/EG Direktiva o strojevima
-2014/30/EU Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Zapisnik o primopredaji
	
	

	NAVESTI : 

	· 
	Način isporuke:
Potrebna napajanja za rad uređaja:
Mogućnost servisa i isporuke rezervnih dijelova:
Garantni rok (jamstvo):
	
	



ZA PONUDITELJA:
________________________________________________________________              
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
________________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta
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Zajedno do EU fondova
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