Plastform 02-2021
PRILOG IV.
ANNEX IV
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Broj nabave: 02-2021
Procurement number: 02-2021
NAZIV NABAVE: Nabava EPS granulata
NAME OF PROCUREMENT: Procurement of EPS granules

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude. /
NOTE: Bidder offers subject of procurement through this table of Technical Specifications, which will be part of offer.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.
Bidder is obliged to offer each item as requested in column 2. "Required characteristics".
Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“  i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.
It is not acceptable to crossthrough out or correct item listed in column 2. "Required characteristics". Bidder must fill in columns 3. "Offered specifications" and 4. "Reference to brochure, catalog, technical documentation, etc.". In order for offer to be valid, it is necessary that all items of technical specifications satisfy requirements.


Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
Requirements defined in Technical Specifications represent minimum technical characteristics that offered subject of procurement must satisfy, unless otherwise stated, and they must not be changed by bidder.

	1. Red. br./ Ord. number
	2. Tražene karakteristike/ Required characteristics
	3. Ponuđene specifikacije/ Offered specifications
	[bookmark: _Hlk75709072]4. Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl./ Reference to a brochure, catalog, technical documentation etc

	1.
	Bijeli EPS granulacije 0,8 – 2,2 mm / White EPS granulation 0,8 – 2,2 mm
	

	
	PROIZVOĐAČ I NAZIV PROIZVODA: / MANUFACTURER AND PRODUCT NAME:

	1.1
	Granulacija granula/ Granule granulation 
 0,8-2,2 mm
	
	

	1.2
	Veličina granula između/ Size of granules in between 
> 95% 0,8-2,2 mm
	
	

	1.3
	Sadržaj sredstva za ekspanziju/  Expansion agent content < 15 % 
	
	

	1.4
	Gustoća sirovine/ Raw material density 595 – 695 kg/m3
	
	

	1.5
	Gustoća gotovog proizvoda/ Density of finished product  10-30 kg/m3
	
	

	1.6
	Reakcija na požar Eurorazred E ili jednakovrijedno/ Reaction to fire Euroclass E or equivalent
	
	

	1.7
	Sadrži novi tip usporivača gorenja/ It contains a new type of flame retardant pFR 
	
	

	1.8
	Ne sadrži heksabromciklododekana (HBCD) aditiv/ It does not contain hexabromocyclododecane (HBCD) additive
	
	

	1.9
	Bijela boja/ White color 
	
	




	2. Red. br./ Ord. number
	2. Tražene karakteristike/ Required characteristics
	3. Ponuđene specifikacije/ Offered specifications
	4. Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl./ Reference to a brochure, catalog, technical documentation etc

	2.
	Bijeli EPS granulacije 0,5 – 1,3 mm / White EPS granulation 0,5 – 1,3 mm
	

	
	PROIZVOĐAČ I NAZIV PROIZVODA: / MANUFACTURER AND PRODUCT NAME:

	2.1
	Granulacija granula/ Granule granulation 
 0,5-1,3 mm
	
	

	2.2
	Veličina granula između/ Size of granules in between 
> 95% 0,5-1,3 mm
	
	

	2.3
	Sadržaj sredstva za ekspanziju/  Expansion agent content < 15 % 
	
	

	2.4
	Gustoća sirovine/ Raw material density 595 – 695 kg/m3
	
	

	2.5
	Gustoća gotovog proizvoda/ Density of finished product  10-30 kg/m3
	
	

	2.6
	Reakcija na požar Eurorazred E ili jednakovrijedno/ Reaction to fire Euroclass E or equivalent
	
	

	2.7
	Sadrži novi tip usporivača gorenja/ It contains a new type of flame retardant pFR 
	
	

	2.8
	Ne sadrži heksabromciklododekana (HBCD) aditiv/ It does not contain hexabromocyclododecane (HBCD) additive
	
	

	2.9
	Bijela boja/ White color 
	
	








U / In ____________________, __________2022.

____________________________________________
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) /
(signature of  person authorized to represent)
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