




PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
[bookmark: _Hlk42070560]PREDMET NABAVE: LINIJA ZA PROIZVODNJU BETONSKIH BLOKOVA IZ RECIKLIRANOG MATERIJALA
evidencijski broj nabave: Nabava 7


Opis:
Predviđeno je da se sirovina (betonska sirovina, škart/nusproizvod) ubacuje u vibro stroj gdje se vrši potpuno usitnjavanje betonskog nusproizvoda (sirovine koja je u oporabi) na upotrebljive elemente te se prosljeđuju na proizvodnju. Proizvedeni blokovi prolaze kroz stroj za sakupljanje i pakiranje te se naposlijetku odlažu na plato. Linija je u potpunosti automatizirana.

Linija za proizvodnju betonskih blokova iz recikliranog materijala se sastoji od:
- vibro stroja za proizvodnju blokova sa četkom za čišćenje,
- automatskog stroja za sakupljanje i pakiranje blokova i
- automatskog stroja za polijevanje.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 

Minimalne tehničke karakteristike:















	Stavka 1
	Vibrostroj za proizvodnju blokova

	
	Parametar / stavka
	Minimalni tehnički zahtjev
	Ponuđeno - označiti: DA / NE 

	
	
	NAVESTI MODEL KOJI SE NUDI
	MODEL: <UPISATI>

	
	
	
	Priložiti katalog (i u tom slučaju označiti referencu u priloženom katalogu)

	1.
	Vibrostroj za proizvodnju blokova
	· Dužina max 3800 mm 
· Dužina s komandnim pultom max 4500mm
· Širina max 1970 mm
· Širina od centra kotača do centra kotača max 1600 mm
· Visina proizvoda je max 600 mm
· Silos za beton max 2050 l 
· Kolica za punjenje kalupa sa betonom max 350 l
· Montaža stroja i edukacija od 5 dana
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	2.
	Kalupi za betonske blokove s fiksnim dimenzijama (5 vrsta):
	· Kalup za blok š190x v190x d390mm, 12 komada
· Kalup za blok š240x v190x d390mm, 10 komada
· Kalup za blok š100x v190x d390mm, 22 komada
· Kalup za blok š120x v190x d390mm, 18 komada
· Kalup za blok š150x v190x d390mm, 14 komada
	






	
	Dodatno:
Četke za čišćenje proizvoda
	· Četka za čišćenje gotovih proizvoda max š1700 x v1000 x d1050mm
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	Transportna posuda
	· Transportna posuda za dovoz betona u silos od stroja max1,5m3 – kompatibilno kao priključak na viljuškar
	

	
	Stroj za mijenjanje šina
	· Stroj za mijenjanje šina / proizvodnih linija
	

	
	Vibrator s motorima i pločom
	· 4 kompleta (ploča, 2 vibratora, 2 motora, 2 spiralna kabela za priključak na struju)
· Dodatni ventil za podešavanje pritiska na motoru vibratora
	

	
	Ventil za pritisak
	· S mogućnošću podešavanja pritiska protoka ulja
	




























	Stavka 2
	Automatski stroja za sakupljanje i pakiranje blokova

	
	Parametar / stavka
	Minimalni tehnički zahtjev
	Ponuđeno - označiti: DA / NE 

	
	
	
	Priložiti katalog (i u tom slučaju označiti referencu u priloženom katalogu)

	
	
	NAVESTI MODEL KOJI SE NUDI
	MODEL: <UPISATI>

	1.
	Stroj za paketiranje na transportnu paletu
	
· Dužina max 2800 mm
· Širina max 2250 mm
· Visina max 3200 mm
· Širina između kotača max 1600 mm
· Dužina između kotača max 2150 mm
· Visina podizanja s paletom max 1700 mm
· Širina paketa za podizanje max 1550 mm
	








	
	Ostale karakteristike:
	· Min 2 ruke stroja na stroju za prihvat gotovih proizvoda
· Dodatni magazin za transportne palete
· Zatezni kabel za priključak min 70 m dužine
	

















	Stavka 3
	Automatski stroja za polijevanje

	
	Parametar / stavka
	Minimalni tehnički zahtjev
	Ponuđeno - označiti: DA / NE 

	
	
	
	Priložiti katalog (i u tom slučaju označiti referencu u priloženom katalogu)

	
	
	NAVESTI MODEL KOJI SE NUDI
	MODEL: <UPISATI>

	


1.
	Stroj za polijevanje 
	
· NIRO tank za vodu kapaciteta min 2550 l
· Djeljive šprice širine max 13m ukupno
· Automatski rad stroja
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