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[bookmark: _Toc42488098]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv nabave: Nabava digitalnog pisača za tekstil

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.
	1.
Redni broj
	2.
Zahtjevane tehničke specifikacije
	3.
Ponuđene tehničke specifikacije
	4. 
Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odnogova NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno)

	1.
	Digitalni pisač za tekstil
	
	

	1.1.
	Karakteristike, minimalno:
· Dimenzija printera (ŠxDxV): maksimalno 330 x 105 x 150 cm
· Širina ispisa: od 30 cm do 188 cm ili bolje
· Broj mlaznica: minimalno 640 
· Direktni tisak na tekstil (minimalno: pamuk, lan, vuna, poli, viskoza)
· Mogućnost „in-line“ printanja, sušenja, fiksiranja boje i namatanje isprintanog materijala u jednom procesu
· Konfiguracija ispisa: minimalno 6 boja
· Tisak na materijal za zastave: mogućnost penetracije boje na drugu stranu zastave
· Rezolucija: od 600 do 2.400 dpi ili bolje
· Minimalne brzine tiskanja po rezoluciji:
· 600 dpi – 70 m2/hs
· 1.200 dpi – 40 m2/h
· 1.800 dpi i više – 25 m2/h
· Debljina materijala za ispis: minimalno 2 mm
· Težina printera (samog printera): maksimalno 700 kg
· Maksimalna potrošnja energije: 10 kW
· Broj boja: minimalno 6
· Volumen sustava tinte: minimalno 5 L
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